출제기준(필기)

직무 분야	인쇄․목재 ․가구․공예		중직무분야	목재․가구․공예		자격 종목	가구제작기능사			적용 기간	2019.1.1.∼2024.12.31
○직무내용 : 목재나 금속, 플라스틱재의 자재와 부속품을 가공하고 조립하여 제작도면과 사양서에 따라 재료 절단, 가공, 연마, 도장, 조립 등을 거친 후 사용하기 편리하고 아름다운 각종 가구를 제작하는 등의 직무 수행
필기검정방법		객관식			문제수			60	시험시간			1시간

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
가구제도, 가구재료, 가구공작	60	1. 가구 제도	1. 제도용구 및 재료	1. 제도용구의 종류 및 사용법 2. 제도용 재료의 종류, 규격 및 특성
			2. 제도의 요소	1. 제도의 일반통칙, 도면의 크기와 척도 2. 선과 문자, 치수단위와 치수기입법, 표시기호
			3. 도면의 종류 및 작도법	1. 도면의 종류(사용목적, 도면내용에 따른 분류) 2. 도면의 종류(작성방법, 도면성격에 따른 분류) 3. 도면의 작도법
			4. 투상도 및 투시도	1. 도면의 투상법, 정투상법 2. 축측투상법, 사투상법 3. 투시도의 원리 4. 투시도의 종류
			5. 가구의 개요	1. 종류 2. 특징 3. 치수
			6. 조형의 요소와 원리	1. 조형의 요소 2. 조형의 원리
		2. 가구재료	1. 목재	1. 목재의 조직, 성분 2. 목재의 성질, 강도 3. 목재의 제재 4. 목재의 건조 5. 목재의 방부법 6. 목재의 방화법 7. 죽재

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
			2. 목재제품	1. 합판 2. 섬유판 3. 집성목재 4. 기타 가구용 목제품
			3. 금속재 및 비철금속	1. 강 2. 알루미늄 3. 동 4. 동합금
			4. 합성수지재	1. 합성수지의 종류, 특성 2. 합성수지의 용도 3. 합성수지 제품
			5. 접착제 및 가구용 접합철물	1. 각종 철물류 2. 접합재료 및 접착제
			6. 도장재료	1. 천연도료 2. 화학도료
		3. 가구제작	1. 목공용 공구	1. 목공구의 종류 2. 목공구의 구조 3. 목공구의 손질 4. 목공구의 용도 5. 목공구의 사용법
			2. 목공용 기계	1. 목공기계의 종류 2. 목공기계의 구조 3. 목공기계의 용도 4. 목공기계의 운전 5. 목공기계의 조작법
			3. 가구작업순서 및 방법	1. 가구의 작업순서 2. 가구의 작업방법
			4. 각종 가구의 접합법	1. 이음의 종류 2. 이음의 가공법 3. 맞춤의 종류 4. 맞춤의 가공법 5. 쪽매의 종류 6. 쪽매의 가공법 7. 못의 사용법 8. 접착제의 사용법
			5. 가구의 조립 및 마무리	1. 조립 2. 마무리
			6. 안전 및 위생	1. 안전에 관한 사항 2. 위생에 관한 사항
			7. 재료 산출	1. 가구재료의 산출 및 견적에 관한 사항

출제기준(실기)

직무 분야	인쇄․목재 ․가구․공예		중직무분야	목재․가구․공예	자격 종목		가구제작기능사		적용 기간	2019.1.1.∼2024.12.31
○직무내용 : 목재나 금속, 플라스틱재의 자재와 부속품을 가공하고 조립하여 제작도면과 사양서에 따라 재료 절단, 가공, 연마, 도장, 조립 등을 거친 후 사용하기 편리하고 아름다운 각종 가구를 제작하는 등의 직무 수행 ○수행준거 : 1. 가구소재의 마름질 작업을 할 수 있다. 2. 소품가구 가공작업을 할 수 있다. 3. 가구 조립작업을 할 수 있다
실기검정방법		작업형				시험시간		6시간 정도

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
가구제작 작업	1. 가구제작 작업준비	1. 자재 준비하기	1. 수종별로 원,부자재를 분류하고 선택할 수 있다. 2. 용도별로 도료를 분류하고 선택할 수 있다. 3. 원,부자재와 도료를 보관하고 종류별, 용도별로 관리할 수 있다. 4. 작업에 필요한 물량산출을 할 수 있다.
		2. 날물 준비하기	1. 작업 지시서에 따라 제작에 필요한 날물종류와 수량을 파악할 수 있다. 2. 날물에 대한 작업가능 상태여부를 파악할 수 있다. 3. 날물의 상태에 따라 직접 연마작업을 하거나 필요시 외주작업을 처리 할 수 있다.
		3. 수공구 준비하기	1. 제작에 필요한 측정기 종류와 수량을 파악하고 정밀도를 확인할 수 있다. 2. 작업 지시서에 따라 제작에 필요한 수공구의 종류와 수량을 파악하고, 작업가능 상태를 파악할 수 있다. 3. 측정기와 수공구의 상태에 따라 자체수리 또는 외주 처리를 할 수 있다.
		4. 전동공구 준비하기	1. 제작에 필요한 전동공구의 종류와 수량을 파악할 수 있다. 2. 전동공구에 대한 작업가능 상태여부를 파악할 수 있다. 3. 전동공구의 상태에 따라 자체수리 또는 외주 처리를 할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
		5. 목공기계 준비하기	1. 제작에 필요한 목공기계의 종류와 수량을 파악할 수 있다. 2. 목공기계에 대한 작업가능 상태여부를 파악할 수 있다. 3. 목공기계의 상태에 따라 자체수리 또는 외주 처리를 할 수 있다.
	2. 짜임과 이음작업	1. 사개맞춤 작업하기	1. 적합한 목재를 선별하고, 치수에 맞게 가공 할 수 있다. 2. 도면에 따라 각 부자재를 마름질하고, 수공구 또는 보조 형틀을 이용하여 가공하고 가조립 할 수 있다. 3. 가조립 후 결합 상태를 수정 보완 할 수 있다. 4. 수공구 및 목재 가공기계를 사용하여 사개맞춤부위를 깎고 다듬어 깨끗하게 마무리할 수 있다.
		2. 연귀맞춤 작업하기	1. 도면에 따라 적합한 목재를 선별하고 치수에 맞게 가공 할 수 있다. 2. 도면에 따라 각 부자재를 마름질하고 수공구 또는 보조 형틀을 이용하여 가공하고 가조립 할 수 있다. 3. 가조립 후 결합 상태를 수정 보완 할 수 있다. 4. 수공구 및 목재 가공기계를 사용하여 연귀맞춤 부위를 깎고 다듬어 깨끗하게 마무리 할 수 있다.
		3. 주먹장맞춤 작업하기	1. 도면에 따라 적합한 목재의 선별하고, 치수에 맞게 가공 할 수 있다. 2. 도면에 따라 각 부자재를 마름질하고, 수공구 또는 보조 형틀을 이용하여 가공하고 가조립 할 수 있다. 3. 가조립 후 결합 상태를 수정 보완 할 수 있다. 4. 수공구 및 목재 가공기계를 사용하여 주먹장맞춤 부위를 깎고 다듬어 깨끗하게 마무리할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
		4. 장부가공 작업하기	1. 도면에 따라 목재의 선별, 치수에 맞게 가공 할 수 있다. 2. 도면에 따라 각 부자재의 맞춤선 표시, 수공구 또는 장부기계로 가공하고 가조립 할 수 있다. 3. 가조립 후 결합 상태를 수정 보완 할 수 있다. 4. 수공구 및 목재 가공기계를 사용하여 장부를 깎고 다듬어 깨끗하게 마무리할 수 있다.
		5. 이음 작업하기	1. 도면에 따라 목재를 검사하고 구분하여 치수에 맞게 이음을 할 수 있다. 2. 도면치수에 맞게 접합기계를 선택하여 수종에 따라 적합한 기계를 선택하여 사용할 수 있다. 3. 표시된 맞춤 선을 따라 조임쇠와 프레스를 사용하여 정확하게 이음을 할 수 있다. 4. 이음부위에 접착제 종류를 선택하여 바르고 정확하게 이음을 할 수 있다. 5. 수공구를 사용하여 접착된 부분을 깎고 다듬어 깨끗하게 할 수 있다.
	3. 가구 가공작업	1. 재단 작업하기	1. 도면에 따라 가공방법을 결정하여 재단기계를 선택하고, 기계조정을 할 수 있다. 2. 작업 내용에 따라 적합한 톱날 탈부착하고 용도별로 작업량을 조정하여 재단 가공 작업을 할 수 있다. 3. 부자재규격에 따라 켜기와 자르기, 각도절단, 두께 조절을 할 수 있다. 4. 재단 작업 후 부자재를 규격별로 적재하고 기계를 점검할 수 있다.
		2. 면취 작업하기	1. 도면에 따라 가공방법을 결정하여 면취기계를 선택하고, 기계조정을 할 수 있다. 2. 작업 내용에 따라 적합한 톱날 탈부착하고 용도별로 작업량을 조정하여 면취 가공작업을 할 수 있다. 3. 부자재별 면취기 작업을 할 수 있다. 4. 면취 작업 후 부자재를 가공형태와 용도별로 적재하고 기계를 점검할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
		3. 연마 작업하기	1. 연마 기계를 선택하고 시운전, 기계조정과 가공방법을 결정할 수 있다. 2. 작업 내용에 따라 적합한 사포를 용도별로 선택하여 연마작업을 할 수 있다. 3. 부자재에 따라 연마작업을 할 수 있다. 4. 연마 작업 후 기계를 점검할 수 있다.
		4. 라우터 작업하기	1. 가공방법을 선택하고 시운전, 기계조정과 라우터 날을 결정할 수 있다. 2. 작업 내용에 따라 적합한 날물 탈부착, 용도별로 작업량을 조정하여 라우터 작업을 할 수 있다. 3. 라우터 전용 테이블을 제작할 수 있다. 4. 라우터 작업 후 기계를 점검할 수 있다.
		5. 보링 작업하기	1. 가공방법을 선택하고 시운전, 기계조정과 보링기계를 결정할 수 있다. 2. 작업 내용에 따라 적합한 날 탈부착, 용도별로 작업량을 조정하여 보링작업을 할 수 있다. 3. 도면에 따라 정확한 위치에 보링작업을 할 수 있다. 4. 일정시간 보링작업 후 기계를 점검할 수 있다.
		6. 에지 밴더 작업하기	1. 에지부착을 위한 작업순서, 에지종류, 부자재두께, 부착방법을 결정 할 수 있다. 2. 에지 밴더를 조작할 수 있다. 3. 에지 밴더 작업 후 부자재를 연마하고 규격별로 적재 및 기계 이상 유무를 점검할 수 있다. 4. 에지 종류에 따른 접착제를 구분, 선택할 수 있다. 5. 에지 부착을 위한 작업장의 적정환경을 조성할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
	4. 조립작업	1. 부자재 준비하기	1. 작업도면에 따라 부자재를 선정하여 수급할 수 있다. 2. 작업공정에 따라 부자재를 적재적소에 작업이 편리하게 배치할 수 있다.
		2. 반제품 준비하기	1. 작업도면에 따라 필요한 반제품을 수급할 수 있다. 2. 작업공정에 따라 부자재를 적재적소에 작업이 편리하게 배치할 수 있다. 3. 반제품 품질상태 검사방법에 따라 반제품의 불량 유무를 파악하여 반품이나 보수 등의 조치를 취할 수 있다.
		3. 각종 철물달기	1. 도면에 따라 각종 철물의 부착 위치를 정확하게 알 수 있다. 2. 도면에 따라 문 경첩을 달 수 있다. 3. 도면에 따라 서랍 레일을 설치 할 수 있다. 4. 도면에 따라 손잡이를 정해진 위치에 부착 할 수 있다.
		4. 접착제 사용하기	1. 접착기계의 제원과 특성에 따라 용도에 적합한 접착제를 선정할 수 있다. 2. 접착물의 형상. 상태. 온도. 습도. 함수율 등의 여건에 따라 피착재에 접착제를 골고루 도포할 수 있다. 3. 접착 후 접착불량 현상에 대한 보수를 할 수 있다.
		5. 조립하기	1. 완제품 조립공정에 따라 반제품에 조립을 위한 하드웨어를 필요한 위치에 끼우거나 부착 할 수 있다. 2. 조립공정의 특성에 따라 조립을 위한 지그를 제작할 수 있다. 3. 조립 상태의 이상 유무를 파악하고 조치를 취할 수 있다. 4. 조립 후 완제품의 직각유무를 파악하여 맞지 않을 경우 수정할 수 있다.