출제기준(실기)

직무분야	건 설		중직무분야	건 축	자격 종목		거푸집기능사		적용 기간	2020.01.01.∼2024.12.31.
○ 직무내용 : 거푸집용 공구를 사용하여 판재, 각재 등으로 도면에 따라 거푸집 널을 제작, 설치하거나, 기성 거푸집의 조립, 설치, 해체, 정리 등을 수행하는 직무이다. ○ 수행준거 : 1. 도면검토 등을 통해 거푸집작업을 안전하게 할 수 있다. 2. 거푸집작업의 작업준비, 거푸집제작, 거푸집 조립 및 설치 작업을 할 수 있다. 3. 거푸집점검, 거푸집해체ㆍ정리작업을 할 수 있다.
실기검정방법		작업형				시험시간		5시간 30분 정도

실 기 과목명	주요항목	세부항목	세세항목
거푸집 작업	1. 가설시공 도면파악	1. 도면기본지식 파악하기	1. 가설시공 도면의 기능과 용도를 파악할 수 있다. 2. 가설시공 도면에서 지시하는 내용을 파악할 수 있다. 3. 가설시공 도면에 표기된 각종 기호의 의미를 파악할 수 있다.
		2. 기본도면 파악하기	1. 가설시공 도면을 보고 구조물의 배치도, 평면도, 입면도, 단면도, 상세도를 구분할 수 있다. 2. 가설시공 도면을 보고 재료의 종류를 구분하고 가공위치 및 가공방법을 파악할 수 있다. 3. 가설시공 도면을 보고 재료의 종류별로 시공해야할 부분을 파악할 수 있다.
		3. 현황 파악하기	1. 가설시공 도면을 보고 현장의 위치를 파악할 수 있다. 2. 가설시공 도면을 보고 현장의 형태를 파악할 수 있다.
			3. 가설시공 도면을 보고 구조물의 배치를 파악할 수 있다. 4. 가설시공 도면을 보고 구조물의 형상을 파악할 수 있다.
	2. 가설시공 현장안전	1. 안전보호구 착용하기	1. 현장안전수칙에 따라 안전보호구를 올바르게 사용할 수 있다. 2. 현장 여건과 신체조건에 맞는 보호구를 선택 착용할 수 있다. 3. 가설시공 현장안전을 위하여 안전에 부합하는 작업도구와 장비를 휴대할 수 있다. 4. 가설시공 현장안전을 위하여 작업안전 보호구의 종류별 특징을 파악할 수 있다. 5. 가설시공 현장안전을 위하여 안전 시설물들을 파악할 수 있다.
		2. 안전시설물 설치하기	1. 산업안전보건법에서 정한 시설물설치기준을 준수하여 안전시설물을 설치할 수 있다. 2. 안전보호구를 유용하게 사용할 수 있는 필요장치를 설치할 수 있다. 3. 가설시공 현장안전을 위하여 안전시설물의 종류별 설치위치, 설치기준을 파악할 수 있다. 4. 가설시공 현장안전을 위하여 안전시설물 설치계획도를 숙지할 수 있다. 5. 가설시공 현장안전을 위하여 구조물 시공계획서를 숙지할 수 있다. 6. 가설시공 현장안전을 위하여 시설물 안전점검 체크리스트를 작성할 수 있다.
		3. 불안전시설물 개선하기	1. 가설시공 현장안전을 위하여 기 설치된 시설을 정기 점검을 통해 개선할 수 있다. 2. 측정장비를 사용하여 안전시설물이 제대로 유지되고 있는지를 확인하고 유지되고 있지 않을 시 교체할 수 있다. 3. 가설시공 현장안전을 위하여 불안전한 시설물을 조기 발견 및 조치할 수 있다. 4. 가설시공 현장안전을 위하여 불안전한 행동을 줄일 수 있는 방법을 강구할 수 있다. 5. 가설시공 현장안전을 위하여 안전관리요원의 교육을 실시할 수 있다.
	3. 거푸집 동바리 설치	1. 거푸집 동바리 기자재 검수하기	1. 거푸집·동바리 재료에 따른 성능시험성적서 등 성능을 확인할 수 있는 서류를 파악할 수 있다. 2. 거푸집ㆍ동바리 설계도서에 따라 종류별로 거푸집ㆍ동바리 재료의 수량을 확인할 수 있다. 3. 거푸집ㆍ동바리 설계도서에 따라 반입된 기자재의 규격을 확인할 수 있다. 4. 산업안전보건기준에 관한 규칙 등에 따라 육안으로 재료의 부식, 변형, 균열 등의 결점과 도장상태, 평활도 등을 확인할 수 있다. 5. 거푸집ㆍ동바리 설계도서에 따라 측정용 도구를 이용하여 재료의 치수가 발주 요구사항에 맞는지 확인할 수 있다.
		2. 기준점 설정하기	1. 설계도서에 따라 건물 배치의 기준이 되는 점의 좌표ㆍ레벨을 확인할 수 있다. 2. 기준점으로부터 측량기를 사용하여 건물의 좌표ㆍ레벨의 기준이 되는 지점을 설정할 수 있다. 3. 기준도에 따라 측량기를 사용하여 먹매김 할 위치를 표시할 수 있다. 4. 거푸집ㆍ동바리 설계도서에 따라 거푸집이 설치될 위치에 먹매김을 실시할 수 있다. 5. 도면에 의하여 기준점에서 레벨기를 이용하여 건물의 수평을 정할 수 있다.
		3. 거푸집 동바리 받침철물 설치하기	1. 산업안전보건기준에 관한 규칙 등에 따라 거푸집ㆍ동바리 받침철물을 설치할 수 있다. 2. 지반상태 및 지내력을 참고하여 받침 철물, 기둥, 깔목, 깔판 등을 설치할 수 있다. 3. 안전인증기준에 따라 거푸집·동바리 받침철물ㆍ기자재를 검사할 수 있다. 4. 도서 상에 불분명한 사항이 있는 경우에는 상세 시방서를 참고하거나 관리감독자와 협의하여 결정할 수 있다. 5. 설계도서, 시방서에 따라 조립된 받침철물의 수직도, 수평도를 검사할 수 있다.
		4. 수직 수평 가새재 설치하기	1. 산업안전보건기준에 관한 규칙 등에 따라 수직ㆍ수평ㆍ가새재를 설치할 수 있다. 2. 산업안전보건기준에 관한 규칙 등에 따라 거푸집ㆍ동바리 수직ㆍ 수평ㆍ가새재를 검사할 수 있다. 3. 산업안전보건기준에 관한 규칙 등에 따라 거푸집·동바리 수직ㆍ수평ㆍ가새재의 수직도ㆍ수평도를 검사할 수 있다. 4. 산업안전보건기준에 관한 규칙 등에 따라 조립ㆍ결속부 재료의 손상, 변형, 부식, 탈락여부를 검사할 수 있다. 5. 도서 상에 불분명한 사항이 있는 경우에는 상세 시방서 등을 참고하거나 관리감독자와 협의하여 결정할 수 있다.
		5. 거푸집 설치하기	1. 시공상세도에 따라 반입된 거푸집 재료를 이용하여 거푸집을 제작할 수 있다. 2. 원치수 시공상세도에 따라 계단 등의 복잡한 거푸집을 제작할 수 있다. 3. 기존 거푸집을 재사용하기 위하여 거푸집을 규격별로 정리한 후 필요치수에 따라 필요한 부분을 제작할 수 있다. 4. 거푸집 시공상세도에 따라 거푸집을 제작한 후 박리제를 도포할 수 있다. 5. 거푸집 시공상세도에 따라 제작된 거푸집이 시공상세도와 일치하는지를 확인할 수 있다.
	4. 거푸집 동바리 검사 점검	1. 동바리 설치 검사하기	1. 산업안전보건법령에 따라 안전인증을 받지 않은 동바리를 교체할 수 있다. 2. 산업안전보건법령에 따라 심하게 손상ㆍ변형ㆍ부식된 동바리를 교체할 수 있다. 3. 산업안전보건법령에 따라 동바리용 부재가 설치되었는지를 확인할 수 있다. 4. 산업안전보건법령에 따라 동바리의 수직도 유지ㆍ미끄럼방지 조치가 되었는지를 확인할 수 있다. 5. 산업안전보건법령에 따라 진동ㆍ충격ㆍ편심 등에 의하여 이탈되지 않도록 고정되었는지를 확인할 수 있다.
		2. 거푸집 설치 검사하기	1. 시공계획서에 따라 심하게 손상 · 변형ㆍ부식된 거푸집 재료를 교체할 수 있다. 2. 설계도서에 따라 거푸집이 설치되었는지를 확인할 수 있다. 3. 설계도서에 따라 거푸집 재료의 전용횟수를 확인할 수 있다. 4. 설계도서에 따라 폼타이ㆍ컬럼밴드 등이 콘크리트 측압에 견딜 수 있도록 시공되었는지를 확인할 수 있다.
		3. 타설 전 중 점검 보정하기	1. 콘크리트타설 계획서에 따라 장비, 인원, 물량 등을 점검할 수 있다. 2. 품질관리계획서에 따라 타설 전 거푸집의 변형ㆍ동바리의 수직도 등 시공 상태를 점검할 수 있다. 3. 콘크리트타설 계획서에 따라 콘크리트의 타설속도ㆍ순서를 정하여 타설하도록 점검할 수 있다. 4. 콘크리트타설 계획서에 따라 슬래브에 편심하중이 발생되는지를 점검할 수 있다.
	5. 거푸집 동바리 해체 정리	1. 설계기준 강도 확인하기	1. 설계하중 계산에 따라 거푸집과 동바리의 안전성 여부를 확인할 수 있다. 2. 거푸집재의 사용횟수에 따라 손상의 정도로 강도가 저하됨을 감안할 수 있다. 3. 사전에 설계된 구조도면에 따라 강도기준을 준수하여 조립도의 안전을 확인할 수 있다. 4. 안전인증 규격에 따라 가설시공 자재가 적합한 제품을 사용하는지를 확인할 수 있다.
		2. 동바리 해체 보강재 설치하기	1. 설계도서에 따라 동바리를 해체할 수 있다. 2. 설계도서에 따라 해체작업의 순서가 작업구간별 조립의 역순으로 진행되는지 점검할 수 있다. 3. 동바리를 설계 강도에 도달하기 전에 해체 할 경우 보강재를 설치할 수 있다. 4. 동바리를 해체하기 위하여 충격방지ㆍ안전조치를 실시할 수 있다. 5. 동바리 해체시 작업지시서에 따라 해체 작업자의 안전모ㆍ안전화 등의 개인보호구를 착용하고 작업을 실시할 수 있다.
		3. 거푸집 해체하기	1. 거푸집 해체는 거푸집 조립 역순에 따라 거푸집을 해체할 수 있다. 2. 거푸집의 존치기간이 경과한 후 소요강도 이상이 되면, 설계기준에 따라 거푸집을 해체할 수 있다. 3. 작업환경에 따라 거푸집의 운반 등에 필요한 작업장내 통로가 충분한지를 확인할 수 있다. 4. 자재의 무게에 따라 거푸집 널의 운반은 장비를 사용하여 거푸집 자재를 해체ㆍ이동할 수 있다. 5. 거푸집 해체시 작업지시서에 따라 작업원의 안전대ㆍ안전모 등 보호구 착용을 감독할 수 있다.
		4. 자재 정리 정돈하기	1. 자재 정리ㆍ정돈 순서에 따라 해체된 자재를 종류별ㆍ규격별로 분류할 수 있다. 2. 자재 정리전 손상ㆍ변형ㆍ부식 선별에 따라 불량ㆍ손상된 자재의 재사용 여부를 판단할 수 있다. 3. 자재 정리방법에 따라 거푸집 등의 자재를 직사광선ㆍ강풍을 피하도록 보관할 수 있다. 4. 운반거리와 자재의 크기에 따라 해체된 자재를 일정한 장소에 정리ㆍ정돈할 수 있다.