출제기준(필기)

직무 분야	안전관리		중직무분야	비파괴검사		자격 종목	방사선비파괴검사기능사			적용 기간	2020.1.1.∼2023.12.31.
○직무내용 : 방사선비파괴검사에 대해 주로 현장실무를 담당하며 적절한 도구를 이용하여 검사 방법 및 절차에 따라 실제적인 비파괴검사 업무를 수행하는 직무
필기검정방법		객관식			문제수			60	시험시간			1시간

필 기 과목명	출 제 문제수	주요항목	세부항목	세세항목
방사선투과 시험법, 방사선안전관리 관련 규격, 금속재료일반 및 용접일반	60	1. 비파괴검사의 기초원리와 종류 및 특성	1. 비파괴검사의 기초원리	1. 비파괴검사의 원리
			2. 비파괴검사의 종류와 특성	1. 비파괴검사 기법의 종류와 특성 2. 비파괴검사의 특성비교
		2. 방사선투과검사의 기초이론	1. 방사선의 종류	1. 알파선, 베타선, 감마선, 엑스선 및 중성자선
			2. 방사선의 발생	1. 엑스선의 발생 2. 감마선의 발생
			3. 방사선(엑스선 및 감마선)의 성질	1. 방사선의 강도와 거리 역자승 법칙 2. 방사선과 물질과의 상호 작용 3. 방사선의 감쇠와 산란
			4. 방사선투과검사의 원리와 종류	1. 방사선투과검사의 원리 2. 방사선투과검사법의 종류
		3. 방사선투과검사장비 및 재료	1. 방사선투과검사장비	1. 엑스선 발생장비 2. 감마선원 및 조사장비
			2. 감광재료	1. 엑스선 필름 2. 증감지 3. 엑스선 필름 특성곡선
			3. 방사선 투과검사 재료	방사선 투과검사 재료의 종류 방사선 투과검사 재료의 관리
		4. 투과사진 촬영기법	1. 투과도계와 계조계	1. 투과도계 2. 계조계
			2. 촬영배치	1. 선원-필름간 거리 2. 방사선의 조사 방향과 시험부의 유효 길이
			3. 노출조건의 결정	1. 노출도표 2. 노출조건의 변경 계산
			4. 투과 사진의 콘트라스트	1. 필름 콘트라스트 2. 선흡수계수 3. 산란비
			5. 사진처리 기술	1. 필름의 취급 2. 사진처리 방법
			6. 특수촬영	1. 특수촬영기법의 종류와 특성
		5. 평가 및 판정	1. 투과 사진의 관찰 조건	1. 관찰조건 2. 관찰방법
			2. 투과 사진의 평가 및 판정	1. 결함의 식별 2. 결함의 판정 방법 3. 보고서 작성
		6. 방사선 안전관리	1. 방사선 안전관리	1. 유해방사선 2. 유해방사선의 저감 방법 3. 방사선 관리구역
			2. 방사선의 검출과 측정	1. 방사선의 양과 단위 2. 방사선의 측정 방법
		7. 방사선 관련 법규	1. 방사선투과검사관련 (원자력안전법)	1. 방사선 피폭 관리 2. 작업 종사자의 선량한도
		8. 관련 국내 규격	1. 검사 조건	1. 사용 장비 및 재료 2. 촬영 조건 3. 촬영 배치 4. 현상조건 5. 검사절차서
			2. 투과 사진의 필요조건의 확인	1. 상질의 종류 2. 투과도계의 식별 최소 선지름 3. 시험부의 농도 4. 계조계의 값
			3. 결함의 분류	용접부 결함의 분류 주강품 결함의 분류 기타 제품 결함의 분류
		9. 금속재료 기초	1. 금속의 결정과 변태	1. 결정구조(체심, 면심, 조밀) 2. 변태(동소변태, 자기변태)
			2. 금속의 물리, 화학, 기계적 성질	1. 강도 2. 경도 3. 인성 4. 취성 5. 비중 6. 잠열 7. 비열 8. 열전도도 9. 용융온도
		10. 금속재료의 조직	1. 평형상태도	1. 용융점 2. 변태점 3. 포정점 4. 공석점 5. 공정점
			2. 재료시험 기초	1. 경도시험 2. 인장시험 3. 충격시험 4. 굽힘시험
		11. 철과 강	1. 열처리 개요	1. 불림 2. 담금질 3. 뜨임 4. 풀림 5. 등온퀜칭
			2. 탄소강	1. 탄소 공구강
			3. 합금강	1. 합금 공구강
		12. 비철금속재료	1. 구리 및 합금	1. 황동 2. 청동 3. 특수황동 4. 특수청동
			2. 알루미늄 및 그 합금	1. 두랄루민 2. Y합금 3. Al-Si계 합금 4. 고강도 알루미늄 합금
			3. 기타 비철금속재료와 그 합금	1. 베어링용 합금 2. 마그네슘 합금 3. 고용융점 합금 4. 저용융점 합금 5. 귀금속 및 희토류금속
		13. 용접방법과 용접결함	1. 아크용접	1. 아크용접
			2. 가스용접	1. 가스용접
			3. 기타 용접법 및 절단	1. 기타 용접법 및 절단
			4. 용접시공 및 검사	1. 용접시공 및 검사

출제기준(실기)

직무 분야	안전관리		중직무분야	비파괴검사	자격 종목		방사선비파괴검사기능사		적용 기간	2020.1.1.∼2023.12.31.
○ 직무내용 : 방사선비파괴검사에 대해 주로 현장실무를 담당하며 적절한 도구를 이용하여 검사 방법 및 절차에 따라 실제적인 비파괴검사 업무를 수행하는 직무이다. ○ 수행준거 : 1. 방사선안전사고와 관련한 예방을 위해 검사 장소의 방사선량 등을 측정한 후 시험체에 방사선(엑스선, 감마선)을 조사하여 촬영된 필름을 현상, 건조 처리할 수 있다. 2. 투과사진 지시의 유무를 판별, 판독하여 결함의 종류와 등급을 판정하고, 보고서를 작성할 수 있다.
실기검정방법		작업형				시험시간		30분 ～ 1시간 정도

실 기 과목명	주요항목	세부항목	세세항목
방사선투과 작업	1. 방사선비파괴검사	1. 방사선 비파괴검사 방사선 안전관리하기	1. 방사선 측정기 및 안전장구를 선정하여 상태를 점검한 후, 방사선 작업 시 적절하게 사용할 수 있다. 2. 감마선조사장비 또는 엑스선발생장비를 반출하여 상태를 점검한 후, 작업장소로 안전하게 운반하여 설치할 수 있다. 3. 작업 전 방사선관리구역 및 방사선감시구역을 설정하고, 작업종사자 이외의 사람을 철수시켜 방사선 작업 준비를 할 수 있다. 4. 방사선 작업 중 피폭 저감화를 위해 방사선방어 3대 원칙(시간, 거리, 차폐)을 준수하며, 방사선관리구역 경계에서의 방사선량률을 측정하고 일반인 출입 여부를 감시할 수 있다. 5. 작업 후 감마선조사장비 또는 엑스선발생장비를 해체한 후, 저장시설 또는 보관시설로 안전하게 운반하여 반입할 수 있다.
		2. 방사선 비파괴검사 준비하기	1. 검사범위, 방사선원 및 방사선 투과사진의 촬영기법을 선정할 수 있다. 2. 소요 기자재를 선정하여 상태를 점검할 수 있다. 3. 검사장비의 교정 절차에 따라 교정을 실시할 수 있다.
		3. 방사선 비파괴검사 감마선 촬영법 실시하기	1. 감마선원 감쇄표를 활용하여 노출조건을 결정할 수 있다. 2. 선정된 촬영기법에 따라 감마선원, 투과도계, 계조계 및 필름을 사용하여 촬영배치를 할 수 있다. 3. 결정된 노출조건으로 감마선조사장비를 조작하여 검사부위를 촬영할 수 있다.
		4. 방사선 비파괴검사 엑스선 촬영법 실시하기	1. 엑스선발생장비 노출도표를 활용하여 노출조건을 결정할 수 있다. 2. 선정된 촬영기법에 따라 엑스선발생장비, 투과도계, 계조계 및 필름을 사용하여 촬영배치를 할 수 있다. 3. 결정된 노출조건으로 엑스선발생장비를 조작하여 검사부위를 촬영할 수 있다.
		5. 방사선 비파괴검사 정리하기	1. 사용한 장비를 해체할 수 있다. 2. 촬영된 필름의 현상작업을 수행할 수 있다. 3. 현상 완료된 필름을 정리할 수 있다. 4. 필름 또는 디지털 이미지를 수집, 표시 및 저장할 수 있다.
		6. 방사선 비파괴검사 결과 평가하기	1. 수집된 검사결과의 품질 수준을 확인하여 재검사 여부를 결정할 수 있다. 2. 검출된 지시를 분석한 후, 판정기준에 따라 합격/불합격을 판단할 수 있다. 3. 방사선검사 결과보고서를 작성할 수 있다.