출제기준(필기)

직무 분야	기계		중직무분야	기계장비 설비·설치		자격 종목	생산자동화기능사		적용 기간		2022.1.1. ～ 2024.12.31.
○ 직무내용 : 자동화 생산설비의 운용을 위해 기계․기구적 메커니즘에 제어기를 중심으로 하는 전기․전자기술을 덧붙여 효율적이고 기능적인 기계적 장치를 제작, 운용, 유지보수를 수행하는 직무이다.
필기검정방법		객관식			문제수			60		시험시간		1시간

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
자동화요소 제어기술	60	1. 조립도면작성	1. 부품규격 확인	운동용 기계요소 체결용 기계요소 제어용 기계요소
			2. 도면 작성	제도통칙
		2. 조립도면해독	1. 부품도 및 조립도 파악	치수공차 및 기하공차 표면 거칠기 및 열처리 기호 가공기호
		3. 조립부품준비	1. 선반가공	1. 선반 2. 선반가공 절삭조건 3. 선반 절삭공구
			2. 밀링가공	1. 밀링 2. 밀링가공 절삭조건 3. 밀링 절삭공구
			3. 연삭가공	1. 연삭 2. 연삭가공 절삭조건
		4. 기계부품조립	1. 기계부품조립 준비	설계도면 해독
			2. 기계부품 조립	1. 기계부품조립 2. 조립 공구 3. 작업안전
			3. 기계부품조립 기능 확인	조립측정 검사
		5. 센서 활용 기술	1. 센서 선정	1. 센서 종류와 특성
			2. 센서 신호	센서 신호 처리
			3. 센서 관리	센서 관리
		6. 모터제어	1. 제어 방식 설계	1. 모터 종류와 특성
			2. 제어 회로 구성	모터 제어회로
			3.. 유지 보수	모터 관리
		7. PLC 기본 모듈 프로그램 개발	자동화 일반	자동제어의 기초 및 종류 제어계의 구성 및 특성
			2. PLC 기본 프로그래밍 준비	PLC 구성과 원리
			3. PLC 기본 프로그래밍	논리회로 2. PLC 프로그램
			3. 시뮬레이션 및 수정보완	PLC 프로그램 디버깅
		8. 공기압제어	1. 공기압제어 방식설계	공기압 기초
			2. 공기압제어 회로구성	공기압 제어회로
			3. 시험 운전	1. 공기압기기 관리
		9. 공기압장치조립	1. 공기압 회로도면 파악	공기압 회로기호
			2. 공기압 장치 조립 및 장치 기능	공기압축기 공기압 밸브 공기압 액추에이터 공기압 기타 기기
		10. 유압제어	1. 유압제어 방식 설계	유압 기초
			2. 유압제어 회로 구성	유압 제어회로
			3. 시험 운전	1. 유압기기 관리
		11. 유압 장치조립	1. 유압 회로도면 파악	유압 회로기호
			2. 유압 장치 조립 및 장치기능	유압 펌프 유압 밸브 유압 액추에이터 유압 기타 기기

출제기준(실기)

직무 분야	기계		중직무분야	기계장비 설비·설치	자격 종목		생산자동화기능사		적용 기간	2022.1.1. ～ 2024.12.31.
○ 직무내용 : 자동화 생산설비의 운용을 위해 기계․기구적 메커니즘에 제어기를 중심으로 하는 전기․전자기술을 덧붙여 효율적이고 기능적인 기계적 장치를 제작, 운용, 유지보수를 수행하는 직무이다. ○ 수행준거 : 1. 기계장치의 정확한 동작과 규격 조건을 만족시키기 위하여 작업공정 순서에 따라 정확히 조립할 수 있다. 2. 기계장치의 정확한 설치 조립을 위하여, 조립도와 부품도를 파악할 수 있다. 3. 기계장치의 정확한 설치 조립을 위하여 표준 규격을 확인하여 조립도면을 작성할 수 있다. 4. 공기압장치의 설치 및 조립 작업을 할 수 있다. 5. PLC의 기본적인 I/O 및 명령어를 사용하여 기계장비 및 시스템을 제어할 수 있다. 6. 압축공기 에너지를 이용한 밸브 및 실린더 등의 요소를 활용하여 제어 방법을 선택하고 공기압 제어회로를 구성하며, 시험 운전할 수 있다.
실기검정방법		작업형				시험시간		4시간 정도

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
생산자동화실무	1. 기계부품조립	1. 기계부품조립 준비하기	1. 기계조립 일정에 맞추기 위하여 조립작업의 순서 및 절차를 파악하여 기계조립 계획을 수립할 수 있다. 2. 수립된 기계 조립 계획에 따라 기계장치 조립에 필요한 공구와 기계장치, 소요부품의 수량을 확인하고 조립인원을 배치하고 준비할 수 있다. 3. 기계조립 작업이 가능하도록 작업 장소의 환경을 조성하기 위하여 조립공간을 확보하고 주변 정리정돈할 수 있다.
		2. 기계부품 조립하기	1. 정확한 기계조립을 위하여 수립된 기계조립계획에 따라 공정순서와 일정을 고려하여 기계장치 조립을 할 수 있다. 2. 기계조립 시 올바른 조립을 위하여 규격에 맞는 공구와 부품을 사용할 수 있다. 3. 기계조립 작업의 안전을 위하여 작업 안전 규정에 따라 기계조립을 할 수 있다.
		3. 기계부품조립 기능 확인하기	1. 정확히 조립이 되었는지 확인하기 위하여 기계조립도면과 비교할 수 있다. 2. 조립된 기계장치의 이상발생 시 수정을 위하여 기계장치의 동작 상태를 확인하고 수정하여 보완 할 수 있다. 3. 기계조립 장치의 정확한 구동을 위하여 측정하고 검사한 데이터를 기록하고 관리할 수 있다.
	2. 조립도면해독	1. 부풉도 파악하기	1. 수요자의 요구사항에 따라 기계 조립 도면을 해독할 수 있다. 2. 기계 조립 도면에 따라 유공압 장치조립, 전기장치조립 도면을 구분하여 해독할 수 있다. 3. 기계 조립의 수정 보완을 위하여 조립 도면의 설계 변경 내용과 개정 내용을 확인할 수 있다.
		2. 조립도 파악하기	1. 기계 부품 도면을 파악하기 위하여 조립도 내의 부품리스트를 작업 계획에 반영할 수 있다. 2. 기계 부품 도면에 따라 각 기계 부품의 치수 공차를 해석할 수 있다. 3. 기계 부품 도면에 따라 표면 거칠기와 열처리 유무를 확인할 수 있다.
	3. 조립도면작성	1. 부품규격 확인하기	1. 기계 도면에 따라 기계전용부품이 규격에 적합한지 여부를 확인할 수 있다. 2. 기계 도면에 따라 기계요소부품이 규격에 적합한지 여부를 확인할 수 있다. 3. 기계 도면에 따라 기계 설계자와 부품규격에 대한 특정 요구항목을 협의할 수 있다.
		2. 도면 작성하기	1. 정확한 치수로 작성하기 위하여 좌표계를 설정할 수 있다. 2. 산업표준을 준수하여 여러 가지 도면요소들을 작성 및 수정할 수 있다. 3. 자주 사용되는 도면요소를 블록화하여 사용할 수 있다. 4. 제도도구를 이용하여 부품 및 조립도를 스케치할 수 있다. 5. 요구되는 형상과 비교·검토하여 오류를 확인하고, 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.
	4. 공기압 장치조립	1. 공기압 회로도면 파악하기	1. 공기압 회로도를 파악하기 위하여 도면을 해독할 수 있다. 2. 공기압 회로도에 따라 부품의 규격을 파악할 수 있다. 3. 공기압 회로도에 따라 고장 원인과 비정상 작동원인을 파악할 수 있다.
		2. 공기압 장치 조립하기	1. 작업표준서에 따라 공기압 장치 부품의 지정된 위치를 파악하고 정확히 조립할 수 있다. 2. 공기압 장치를 조립하기 위하여 규격에 적합한 조립 공구와 장비를 사용할 수 있다. 3. 공기압 장치 조립 작업의 안전을 위하여 공기압 장치 조립 시 안전 사항을 준수할 수 있다.
		3. 공기압 장치기능 확인하기	1. 공기압 장치의 기능을 확인하기 위하여 조립된 공기압 장치를 검사하고 조립도와 비교할 수 있다. 2. 조립된 공기압 장치를 구동하기 위하여 동작 상태를 확인하고 이상 발생 시 수정하여 조립할 수 있다. 3. 공기압 장치의 기능을 확인하기 위하여 측정한 데이터를 기록하고 관리할 수 있다.
	5. PLC제어 기본모듈 프로그램 개발	1. PLC 기본 프로그래밍 준비하기	1. 작업조건에 적합한 PLC 프로그래밍 장비를 선정할 수 있다. 2. PLC 제조사의 사용자 매뉴얼에 의해 PLC 프로그램과 프로그램 매뉴얼을 준비할 수 있다. 3. PLC의 하드웨어와 소프트웨어의 구성과 원리를 파악할 수 있다. 4. PLC 프로그래밍 작업에 필요한 설명서와 관련 제어기 사용 설명서를 확인 할 수 있다.
		2. PLC 기본 프로그래밍하기	1. 제어 대상 기계의 작동 순서에 따라 작업내용의 공정도 작성할 수 있다. 2. 입력기기와 출력기기의 종류와 수량을 결정할 수 있다. 3. 내부 릴레이, 타이머, 카운터 등의 데이터 메모리를 할당할 수 있다. 4. 입출력 배선도를 작성할 수 있다. 5. 상기 내용을 바탕으로 PLC 프로그램 작성 규칙에 따라 에러 없는 프로그램을 작성할 수 있다. 6. PLC 명령어 매뉴얼에 의해 각 모듈의 인터록 상황을 결정할 수 있다.
		3. 시뮬레이션하기	1. 입출력 할당표에 의해 시뮬레이션을 이용하여 입출력번지 지정을 확인할 수 있다. 2. 시퀀스와 래더 규칙에 의해 작성된 PLC 프로그램의 에러 유무를 판단할 수 있다. 3. PLC 프로그래밍 작업완료 후 시뮬레이션에 의해 PLC 작동유무를 검사하고 이상 유무를 판단할 수 있다.
		4. 프로그램 수정 보완하기	1. 프로그램에 이상이 발견되었을 경우 프로그램 편집 기능을 이용하여 재 작성할 수 있다. 2. 입출력 할당표에 의해 수정 보완시 입출력번지를 비교 확인할 수 있다. 3. PLC 프로그램 이력표에 의해 보완 및 개선 이력을 작성 관리할 수 있다.
	6. 공기압제어	1. 공기압제어 방식 설계하기	1. 공기압요소의 종류에 따라 제어 및 구동에 필요한 사양을 선정할 수 있다. 2. 시스템에서 요구되는 제어의 목적과 용도에 따라 제어 방법을 설계할 수 있다. 3. 선정된 결과물을 정리하여 제공할 수 있다.
		2. 공기압제어 회로 구성하기	1. 부품의 종류에 따른 배선방법 및 구성 기기간의 관계를 파악하고 회로도를 작성할 수 있다. 2. 부품의 특성에 따른 설치방법을 파악하고 요구되는 조건 및 성능을 충족하여 작동할 수 있도록 설치할 수 있다. 3. 회로도에 근거하여 전기 배선 및 배관을 할 수 있다.
		3. 시험 운전하기	1. 회로도를 이용하여 동작을 시킬 수 있다. 2. 공기압기기의 출력조정, 속도조정 등의 조작을 부하의 운동특성에 맞게 조정할 수 있다. 3. 시운전을 통한 공기압기기의 이상 유무를 파악할 수 있다.