출제기준(필기)

직무 분야	건설		중직무분야	건설기계운전·정비		자격 종목		타워크레인운전기능사		적용 기간	2023. 1. 1.～ 2024. 12. 31.
○직무내용 : 타워크레인 운전은 타워크레인이 설치된 건설현장, 조선소 등에서 목적물 운반을 위해 작업지시 확인, 작업 전 안전교육, 작업 전 장비점검, 신호체계 확인, 목적물 설치운전, 목적물 해체운전, 화물운반 전․후, 장비점검, 안전조치, 작업일보 작성 등 타워크레인 운전에 필요한 전 과정을 수행하는 직무이다.
필기검정방법		객관식			문제수		60		시험시간			1시간

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
타워크레인 구조 및 기능일반, 양중작업 일반, 타워크레인설치․해체 일반	60	1. 구조	1. 타워크레인의 구조	1. 타워크레인의 주요 구조부 2. 기초앵커 설치에 관한 사항
		2. 기능일반	1. 타워크레인의 기본원리	1. 기계일반, 기초이론에 관한 사항 2. 타워크레인 운전에 필요한 역학
			2. 타워크레인의 주요 기능	1. 권상․권하 2. 횡행 3. 선회 4. 기복 5. 주행
		3. 전기일반	1. 전기이론과 용어	1. 전기일반 2. 전기기계 기구의 외함 구조 3. 접지
		4. 방호장치	1. 타워크레인의 방호장치	1. 타워크레인의 방호장치 종류 2. 타워크레인의 방호장치 원리 3. 타워크레인의 방호장치 점검사항
			2. 타워크레인의 운전 요령	1. 권상․권하 작업 2. 횡행작업 3. 선회작업 4. 기복작업 5. 주행작업
		5. 유압이론	1. 타워크레인의 유압장치	1. 유압의 기초 2. 유압구성장치 3. 텔레스코핑 유압장치
		6. 양중작업	1. 타워크레인의 양중작업	1. 타워크레인의 양중작업 종류 2. 타워크레인의 양중작업 보조용구
			2. 줄걸이 작업	1. 타워크레인에 사용하는 줄걸이 용구의 안전율 2. 줄걸이 작업요령
		7. 타워크레인 운전	1. 타워크레인의 운전개요	1. 타워크레인의 운전자격 2. 타워크레인의 운전자 의무
			2. 타워크레인의 운전 요령	1. 권상․권하 작업 2. 횡행작업 3. 선회작업 4. 기복작업 5. 주행작업
		8. 신호	1. 신호방법	1. 음성신호 2. 무선신호 3. 수신호 4. 호각신호 5. 깃발신호 6. 기타신호
		9. 설치․해체 작업 시 운전	1. 설치작업	1. 설치 작업 시 운전방법 2. 설치 작업 시 운전 준수사항
			2. 해체작업	1. 해체 작업 시 운전방법 2. 해체 작업 시 운전 준수사항
		10. 안전관리 및 관련법규	1. 안전관리	1. 산업안전일반 2. 작업상의 안전 3. 기계․기기 및 공구에 관한 안전 4. 전기 작업에 관한 안전 5. 기타 작업에 관한 안전
			2. 관련법규	1. 산업안전보건법령 2. 건설기계관리법령

출제기준(실기)

직무 분야	건설		중직무분야	건설기계운전·정비	자격 종목		타워크레인운전기능사		적용 기간	2023. 1. 1.～ 2024. 12. 31.
○직무내용 : 타워크레인 운전은 타워크레인이 설치된 건설현장, 조선소 등에서 목적물 운반을 위해 작업지시 확인, 작업 전 안전교육, 작업 전 장비점검, 신호체계 확인, 목적물 설치운전, 목적물 해체운전, 화물운반 전․후, 장비점검, 안전조치, 작업일보 작성 등 타워크레인 운전에 필요한 전 과정을 수행하는 직무이다. ○수행준거 : 1. 타워크레인을 운전하여 중량물을 권상․권하 및 착지 작업을 할 수 있다. 2. 타워크레인을 운전하여 중량물을 요동 없이 선회․횡행․기복․정지 작업을 할 수 있다. 3. 타워크레인의 안전한 작업을 위하여 운전 전․후 점검을 할 수 있다. 4. 타워크레인의 신호법에 의해 신호를 주고받아 작업할 수 있다.
실기검정방법		작업형				시험시간		15～30분 정도

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
타워 크레인 운전실무	1. 작업지시 확인	1. 작업조건 확인하기	1. 작업계획서의 목적물 형태와 무게에 따른 인양방법과 달 기구를 확인할 수 있다.
	2. 작업 전 안전	1. 개인 안전장구 착용하기	1. 작업안전수칙에 따라 개인안전장구를 착용할 수 있다.
	3. 작업 전 장비점검	1. 장비 작동상태 확인하기	1. 육안검사를 통해 모든 계기류 및 컨트롤의 작동 상태를 확인할 수 있다. 2. 육안검사를 통해 윈치 브레이크, 클러치의 작동 상태를 확인할 수 있다.
		2. 줄걸이 용구 확인하기	1. 육안검사를 통해 줄걸이 와이어로프 상태를 확인할 수 있다. 2. 육안검사를 통해 줄걸이 벨트 상태를 확인할 수 있다. 3. 육안검사를 통해 달기기구 상태를 확인할 수 있다. 4. 육안검사를 통해 스프레드 빔□균형 빔 상태를 확인할 수 있다. 5. 작업용도에 적당한 태그 라인을 선택할 수 있다.
		3. 작업관련장치 확인하기	1. 각종 브레이크의 작동 상태를 확인할 수 있다.
	4.신호체계 확인	1. 수신호 확인하기	1. 크레인작업 표준신호지침에 따라 크레인 작업 시 사용하는 수신호를 확인할 수 있다. 2. 크레인작업 표준신호지침에 따라 크레인 작업 시 적용하는 호각신호를 확인할 수 있다. 3. 크레인작업 표준신호지침에 따라 크레인 작업 시 적용하는 깃발신호를 확인할 수 있다. 4. 크레인작업 표준신호지침에 따라 표준 신호표식을 작업장과 운전석 옆에 게시, 비치하였는지 확인할 수 있다.
		2. 무선통신 확인하기	1. 크레인작업 표준신호지침에 따라 신호수의 무선 음성신호를 상호 확인할 수 있다.
		3. 신호수 안전 확인하기	1. 작업안전수칙에 따라 지정 신호수의 위치를 확인할 수 있다. 2. 작업안전수칙에 따라 육안으로 신호수의 안전상태를 확인할 수 있다.
	5.목적물 설치운전	1. 화물 확인하기	1. 작업계획서에 따라 화물의 무게, 부피를 확인할 수 있다. 2. 화물의 조건에 따라 달기기구의 조건을 확인할 수 있다.
		2. 설치위치 확인하기	1. 작업계획서에 의해 설치할 위치를 확인할 수 있다. 2. 육안으로 화물 이동 경로 상에 장애물 여부를 확인할 수 있다.
		3. 신호수□작업자 확인하기	1. 육안으로 줄걸이 작업자가 안전 지역에 있는지를 확인할 수 있다. 2. 육안으로 비 관련자들이 안전지역에 있는지를 확인할 수 있다.
		4. 화물 설치하기	1. 육안으로 화물의 달기기구 결속상태를 확인할 수 있다. 2. 클라이밍(텔레스코핑) 작업계획서에 따라 타워크레인의 수평 유지 상태를 확인할 수 있다.
	6. 목적물 해체운전	1. 화물 확인하기	1. 작업계획서에 있는 화물의 무게와 부피를 확인할 수 있다. 2. 화물의 조건에 의해 달기기구 조건을 확인할 수 있다.
		2. 해체 하역위치 확인하기	1. 육안으로 이동 경로 상에 장애물 여부를 확인할 수 있다.
		3. 신호에 따른 화물 해체하기	1. 육안으로 목적물의 형태 및 결속상태를 확인할 수 있다. 2. 작업지침서에 따라 화물의 중량을 확인하여 작업속도를 결정할 수 있다. 3. 클라이밍(텔레스코핑) 작업계획서에 따라 타워크레인의 수평 유지 상태를 확인할 수 있다.
		4. 화물 하역하기	1. 작업계획서에 따라 화물의 하역장소를 확인할 수 있다. 2. 정해진 신호에 따라 화물을 안전하게 안착할 수 있다. 3. 작업지침서에 따라 화물의 달기기구를 해체할 수 있다. 4. 작업지침서에 따라 훅을 안전위치로 올릴 수 있다.
	7. 화물 운반	1. 작업장 주변 안전 확보하기	1. 육안 검사를 통해 주변 장애물과의 여유거리를 확인할 수 있다.
		2. 화물 확인하기	1. 육안 검사를 통해 화물의 형태 및 결속 상태를 확인할 수 있다. 2. 육안 검사를 통해 화물의 고정, 지면과 동결 여부를 확인할 수 있다.
		3. 권상작업하기	1. 작업안전수칙에 따라 주변 장애물과의 안전거리를 확보할 수 있다.
		4. 화물 줄걸이 상태 확인하기	1. 작업지침서에 따라 줄걸이 방법의 안전성 여부를 확인할 수 있다. 2. 작업지침서에 따라 무게 중심 위치에 따른 적절한 줄걸이 여부를 확인할 수 있다. 3. 작업지침서에 따라 측면하중, 충격하중으로부터 안전한 줄걸이 여부를 확인할 수 있다. 4. 작업계획서에 따라 태그라인 사용 상태를 확인할 수 있다.
		5. 화물 인양 상태 확인하기	1. 육안으로 화물이 안전하게 줄걸이 되었는지 확인할 수 있다.
		6. 화물 위치 이동하기	1. 작업안전수칙에 따라 화물의 이동위치까지의 안전을 확인할 수 있다. 2. 육안으로 화물의 이동경로상의 장애물 여부를 확인할 수 있다.
		7. 권하 작업하기	1. 작업지침서에 따라 규정 속도로 주행하여 충격하중, 측면하중 최소화 여부를 확인할 수 있다. 2. 작업지침서에 따라 안전하게 화물을 내려놓을 수 있다.